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Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Пояснительная записка

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории
Для климатических условий  планируемой территории характерен: умеренный - резко континентальный климат. Обычное  явление, для которого характерны:  - высокие температуры летом и низкие температуры в зимний период. 

Климатические условия характеризуются большими годовыми и летними суточными амплитудами - температуры воздуха. Наблюдается выпадение малого количества  осадков и их высокая испаряемость. 

Происходит изменение средней, годовой температуры воздуха с южного на северное направление с температурой от 10 до 8 С. Январь считается наиболее холодным месяцем от -19 -26С. Июль отмечен как месяц с самой высокой температурой, со средними значениями: +24, +32 С. Показания амплитуд самого холодного и теплого месяцев составляют 70 -75С. Этим еще раз подтверждается» резкая континентальность климата. Частое господство ветров в летний период способствует созданию пылевых завес, что выражается в ощущении определенного дискомфорта во время нахождения в городе под влиянием данных погодных условий. 

Исходя из ситуации расположения рассматриваемой территории, на одной оси Волжского бассейна – рек Волги и Ахтубы создается благоприятный микроклимат, который замечен наличием зеленого покрова вдоль берегов рек  и в долине Волго-Ахтубинской поймы, можно выявить климатические условия города он имеет резко-континентальный климат, высокую температуру воздуха, низкую, относительную влажность на востоке города- там почти постоянные ветровые нагрузки, сопровождающиеся пылевыми занавесами. Все эти негативные факторы приводят к быстрому высыханию и выветриванию небольшого плодородного поверхностного слоя почвы, поэтому многие прилегающие земли не годны для земледелия без оросительных сооружений. При сравнении количества, выпадения осадков с испарением, то испарение с поверхности рек Волги и Ахтубы, Волгоградского водохранилища, затонов, прудов и других водоемов происходит в 2-2,5 раза больше за счет существенного переизбытка тепловых ресурсов. Природные условия в прибрежной части рек Волги и Ахтубы изменяются в несколько лучшую сторону, чего нельзя сказать о природных условиях на расстоянии 10-12 км. от берега, где они меняются, в худшую сторону. Все это еще раз свидетельствует о том, что климатические условия Краснослободска характеризуются большой нехваткой осадков, сильной засушливостью, и все это негативно сказывается на существующем малочисленном видовом составе растительности на территории рассматриваемого города. Для смягчения воздействия существующих климатических условий на население - необходимо: увеличение площади городских рекреационных территорий; реконструкция  и увеличение ассортимента древесно-кустарниковой растительности; проведение мелиоративных, природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки городов.

Максимальные расчетные скорости ветра различной вероятности превышения за безледоставный период приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

	Направление
	Скорости ветра (м/с) вероятности превышения Р,%

	
	1
	3
	5
	10
	20
	30
	50

	С
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19

	СВ
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19

	В
	21
	20
	20
	19
	19
	18
	17

	ЮВ
	24
	23
	22
	22
	21
	20
	19

	Ю
	24
	22
	22
	21
	20
	19
	18

	ЮЗ
	30
	27
	27
	26
	25
	23
	22

	З
	25
	25
	24
	23
	22
	21
	21

	СЗ
	24
	23
	22
	22
	21
	20
	19


Таблица 2.1.2 Повторяемость направлений ветра и штилей в %

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Шт

	8
	14
	16
	10
	7
	9
	22
	14
	15


Таблица 2.1.3 Расчетная среднемесячная температура воздуха в градусах

	Наиболее жаркого месяца
	Наиболее холодного месяца

	23,9
	-9,2


Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +29,8 град.С. В теплый период для района проектируемой территории характерны засухи, сопровождающиеся суховеями.

Таблица 2.1.4 Среднемноголетние суммы осадков по данным метеостанции

	Теплый период 

Мм
	Холодный период

Мм
	Продолжительность

	
	
	Теплого периода
	Холодного периода

	222
	181
	21.03-20.11
	21.11-20.03


Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%-9м/с

Коэффициент учитывающий рельеф равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Кислотность атмосферных осадков Нp=6,5-7,2

По геологическим и климатическим условиям, территория в границах проекта планировки пригодна для размещения объектов капитального строительства различного назначения.
2. Современная градостроительная ситуация

Планируемая территория расположена в южной части городского поселения 
г. Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. В настоящее время проектируемый участок представляет собой свободную от какой-либо застройки территорию. 

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области территория проектирования находится в зоне застройки блокированными, малоэтажными индивидуальными жилыми домами (с правом содержания скота и птицы ) и многоквартирными жилыми домами  (Ж-1),  зоне объектов транспортной инфраструктуры  (П-3).
Согласно документам территориального планирования (Генеральный план городского поселения г. Краснослободск) территория проектирования расположена в жилой зоне индивидуальной жилой застройки.

Планируемая территория располагается в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:28:100028:4979, 34:28:100028:4978, 34:28:100028:4977, 34:28:100028:4976, 34:28:100028:4974, 34:28:100028:4973.

Площадь планируемой территории – 5,4500 га.
3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства устанавливаются на основании Генерального плана городского поселения 
г. Краснослободск, Правил землепользования и застройки городского поселения 
г. Краснослободск.
 Основными мероприятиями, направленными на интенсивное использование планируемой территории являются:

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Выбранная схема планировки отведенной заданием на проектирование территории обусловлена существующей ситуацией. 

Проектом предусматривается комплексное благоустройство, и озеленение проектируемой территории. 

Система зеленых насаждений складывается из проектируемых насаждений общего пользования, специального назначения и ограниченного пользования. Сложные природ​но-климатические условия усугубляют произрастание зеленых насаждений в Волгоградской области в целом. Необходимым условием для поддержания зеленых насаждений является искусственный полив.

Транспортное обслуживание жителей поселка и объектов капитального строительства, в том  числе магазина, закусочной предусмотрено автобусами, маршрутными такси и личным автотранспортом. 

Все проезды, площадки и тротуары запроектированы  с твердым покрытием.

Проектом разработаны решения по комплексному освоению проектируемой территории, по определению мест допустимого размещения объектов капитального строительства, по организации транспортно-пешеходной сети.

Проектируемые линейные объекты инженерной инфраструктуры размещаются в границах зоны планируемого размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Красные линии — линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения — линейные объекты.

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормами освещенности, приведенным в СП 52.13330, а также в соответ​ствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельном участке следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий. Правилами землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск данный параметр для территориальной зоны Ж-1, в границах которой находится территория проекта планировки, составляет 3 м. 

4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
На планируемой территории не предусмотрено размещение объектов регионального значения, объектов местного значения.   
5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Согласно информации главного  управления МЧС России по Волгоградской области:
Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного характера
Основными факторами возникновения ЧС природного характера являются инженерно – геологические и климатические особенности района, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера

-сильный ветер – скорость свыше 25 м/сек;

-шквал (усиление ветра при порывах 32 м/сек и более);

-крупный град – диаметр градин от 5 до 20 мм;

-сильная метель – перенос снега со скоростью не менее 2м/сек при видимости не более 500 м

-сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;

-сильные и продолжительные осадки;

-туман

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепло - водоснабжения, увеличение случаев дорожно-транспортных происшествий, нарушение работы объектов жизнеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры, что в целом может негативно отразиться на нормальной жизнедеятельности населения, затруднить проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На проектируемой территории возможно шквалисто-смерчевое усиление ветра (порывы свыше 25 м/сек), повторяющиеся ежегодно с частотой                    5 х 10-4 ГОД-1

На основании данных о застройке исследуемой территории проведена оценка степеней разрушений зданий и сооружений. 

Предполагаемые степени разрушения зданий и сооружений на территории населенных пунктов составят («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение № 4.):

слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: 

заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах; 

откалывание штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей; 

средняя - разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах; 

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей;

 полная - полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит. 

При этом: 

 - количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в районе воздействия урагана; 

 - количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия урагана; 

 - количество пострадавших может составить до 30 человек; 

  - вероятность наступления чрезвычайной ситуации при урагане составит 1*10-5 год-1 

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150мм и более за12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Колесные автомобили не могут обычно двигаться по ровным заснеженным дорогам, если толщина снежного покрова превышает половину диаметра колеса. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи. Аккумуляция снега на крышах зданий и сооружений свыше избыточных нагрузок приводит к их обрушению.

Обледенения (гололёдно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС, при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4 кг на 1 м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

При крупном граде – диаметр градин 20 мм и более (частота наступления ЧС–1*10-2 размер зоны стихийного бедствия может составить 2-3 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.  Число дней с грозой – 15, средняя продолжительность гроз –40-60 ч/ год.

Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

Результаты оценки последствий града. 

Наиболее вероятный сценарий развития ЧС: 

 - размер зоны ЧС - 2 – 3 км,

 - количество пострадавших – 12 чел., 

 - возможный ущерб – 700 тыс.руб.

Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта. При этом: 

 - количество зданий непригодных к дальнейшей эксплуатации может достигнуть 1 % от имеющихся в районе воздействия града; 

 - количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града. 

Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения, осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз к месту жительства. 

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений, сотрудники которых должны подать по телефону сигнал тревоги в пожарную часть, обесточить оборудование, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения.

Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории могут быть:

-аварии на потенциально опасных объектах (ПОО)

-аварии на транспорте

-аварии на электроэнергетических системах и системах связи

-аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения: 

-отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

-человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

-внешние воздействия природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Газопроводы являются опасными производственными объектами, проектирование, строительство и эксплуатация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ОПО). ОПО, для обеспечения безопасной эксплуатации, оснащаются запорной   арматурой и другим оборудованием, имеющие сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на их применение.

Защита от природных пожаров

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при которым горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25км/час). 

Основными причинами возникновения пожаров (очаговых) являются неосторожное обращение населения с огнем, выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов на прилегающих к застройке территории. 

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

-изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

-оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

При выжигании пожнивных остатков необходимо предварительно опахивать поля, чтобы не допустить бесконтрольное распространение огня.
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Работы, выполняемые при уборке территории, различаются в зависимости от сезона:

- Теплый период (подметание территории, уборка газонов, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, мойка территории и т.д.

- Холодный период (подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории противогололедными материалами, очистка территории от наледи и льда, очистка и промывка урн, протирка указателей, уборка контейнерных площадок.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производят подметание и сгребание листьев, очистку территорий, на которых зимой предполагается складирование снега.

Весной, помимо обычных работ, расчищают канавы и лотки для стока талых вод к люкам и приемным колодцам сети и т. д.

Периодичность удаление бытовых отходов устанавливает санэпидемстанция, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территории населенных мест.

Особо важной задачей является вывоз строительного и иного мусора накопившегося мусора с целью предотвращения дальнейшего втапливания  отходов в землю. А также вывоз и уборка строительного мусора в целях предотвращения образования стихийных свалок и закапывания отходов в землю. 

7. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены в увязке с Генеральным планом муниципального образования городского поселения г. Краснослободск.

Назначается система проездов на планируемой территории, в увязке с существующей сетью улиц на прилегающей территории.

Проектные параметры улицы:

Улица 1 –ширина улицы  19 м, ширина проезжей части  5,5 м, ширина тротуаров 1,0 м;

Проезд 1 –ширина улицы  7,6 м, ширина проезжей части  3,5 м;

Проезд 2 - ширина улицы  17,5 м, ширина проезжей части  5,5 м, ширина тротуаров 1,0 м;

Проезд 3 - ширина улицы  8 м, ширина проезжей части  3,5 м;

Проезд 4 - ширина проезжей части  3,5 м;

Предполагается преимущественное использование легковых автомобилей. Движение общественного и транзитного автотранспорта внутри квартала не планируется. Пешеходные связи на планируемой территории реализуются посредством тротуаров с твердым покрытием, проложенных вдоль улиц и проездов, и пешеходными дорожками. 
Планировочное решение территории обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть непосредственно на индивидуальных  земельных участках.
8. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Краткая характеристика размещаемых учреждений обслуживания
Исходя из анализа современного состояния учреждений обслуживания на проектируемой и прилегающей территории, а также произведя расчет потребности в учреждениях обслуживания для населения проектируемой застройки можно дать следующие предложения по размещению учреждений и предприятий обслуживания.

Детские образовательные учреждения.

Размещение общеобразовательных школ на проектируемой территории не предусматривается, т. к. потребность мест в общеобразовательных школах для населения  составляет 12 мест. Ближайшее общеобразовательное учреждение: Средняя общеобразовательная школа №4 в г. Краснослободск, ул. Ленина, 164 с нормируемым радиусом обслуживания (доступности).

Детские дошкольные учреждения

Размещение дошкольных учреждений на проектируемой территории не предусматривается, т. к. расчетная потребность мест в детских дошкольных учреждениях составляет  6 мест, в том числе общего типа 70% т.е  -  5 мест .

Ближайшие детские дошкольные учреждения  расположены: МДОУ ДС «Звездочка» ул. Мелиораторов, 15А, Краснослободск;  МДОУ ДС «Елочка», 10А, квартал Опытной станции ВИР, Краснослободск. 
Обеспечение планируемой территории предприятиями торговли и общественного питания, а также бытового обслуживания предусмотрено в существующих учреждениях г. Краснослободск.

Физкультурно-спортивные сооружения и  досуговые  учреждения.

Размещение плоскостных физкультурно-спортивных сооружений и досуговых учреждений на проектируемой территории не предусматривается, обслуживание населения будет осуществляться за счет размещения открытых спортивных площадок  в существующих общеобразовательных школах (стадионы) на прилегающей к застройке территории. 
Предприятия коммунального, жилищно-коммунального хозяйства, административно-деловые и кредитно-финансовые учреждения.
Предприятия коммунального, жилищно-коммунального хозяйства, административно-деловые и кредитно-финансовые учреждения и пр. размещены в общественно-деловой зоне г. Краснослободск, с нормируемым радиусом обслуживания (доступности) до проектируемой территории.

Хранение автотранспортных средств
Парковочные места для временного хранения личного транспорта  жителей поселка организованы на участках, отведенных под строительство индивиудальных жилых домов.

На основании вышеизложенного по предлагаемому размещению проектируемых учреждений обслуживания, можно сделать вывод, что население проектируемой, строящейся застройки будет обеспечено всеми видами обслуживания для комфортного проживания населения на этой территории

Проектные дополнительные нагрузки на инженерные сети

	Номер по по​рядку
	Вид нагрузок
	Единица измерения
	Количество

	1
	Водопотребление и водоотведение

	
	Вода питьевая 

- максимальный объем

 водопотребления

-максимальный объем  

водоотведения
	м3 / сутки
	37,8

13,2

13,2

	
	Расход на пожаротушение

(подземные пож. Резервуары 

2 шт. х80 м3)
	м/куб
	160

	
	Поливочный
	м3 / сутки
	14,0

	2
	Газоснабжение

	
	Годовой
	тыс.нм3
	237

	3
	Электроснабжение

	
	Максимальная мощность присоединяемых  энергопринимающих устройств 
	кВт
	400

	
	Годовой
	Тыс кВт

Час/год
	1752


Водоснабжение и водоотведение
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Данным проектом предусмотрена подача и разводка сети водопровода в
проектируемой застройке на хозяйственно-питьевые нужды
и наружное пожаротушение. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров.

Данным проектом принята централизованная система водоснабжения,
которая обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых домах
проектируемого объекта и наружное пожаротушение. 

Общие расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Нормы расхода воды на 1-го жителя принимаются по СНИП 2.04.01-85*

Приложение 3. Суточные расходы воды:  Qсут. хол. = 225х168 =  37,8 м3\сут

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по СНиП 2.04.02-84 табл.5. Количество одновременных пожаров для населенных пунктов с числом жителей свыше 1 тыс. чел. до 5 тыс. человек - 1 пожар с расходом воды 10л/сек. 

Пожаротушение осуществляется от проектируемых подземных пожарных резервуаров, объемом 80 м3  в количестве 2 штук, с устройством колодцев с отключающей арматурой и пожарными гидрантами от каждого резервуара.

Поливочный водопровод.

Поливочный водопровод предусмотреть для каждого участка от индивидуальных водозаборных скважин. 

Расход на полив принимается 10 л \ м2 в сутки. 

Площадь полива у = 1400 м2 . 

Q пол. = 1400 м2 х 10 л \ м2 = 14,0 м3\ сут.
Водоотведение.

Водоотведение предусмотреть для каждого участка с использованием индивидуальных септиков. 

Газоснабжение 

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки выполнено на основании проекта планировки территории и в соответствии с требованиями:

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 42-01-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределитель​ных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

СП 42-103-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

«Правилами охраны газораспределительных сетей»;

«Правилами пользования и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

ПУЭ изд.7, СНиП 21-01-97* и других нормативных и правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Данным проектом предусматривается использование газа на хозяйственно-бытовые нужды - приготовление пищи, на отопление и горячее водоснабжение 16 индивидуальных домов.

Подключения газоснабжения жилой застройки осуществляется от проекти​руемого подземного газопровода среднего давления для существующей жилой застройки поселка Краснооктябрьский.

Для газопроводов низкого давления предусматривается закольцованная система, обеспечивающая надежность газоснабжения.

Газопровод среднего давления проектируется подземный из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50 838-2009.

Газопроводы низкого давления от ГРПШ до жилых домов проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50 838 -2009, с соединительными деталями FRIALEN, которые прокладываются подземно с последующим выходом на фасады. Надземный газопровод, проложенный по фасадам жилых домов на кронштейнах, проектируется из металлических труб по ГОСТ 10704-91. Между газопроводом и кронштейнами проложить изолирующие прокладки из паронита.

В качестве отключающих устройств на подземных газопроводах устанавливаются полиэтиленовые шаровые краны с телескопическими штангами для управления, которые разме​щаются в защитных конструкциях и выводятся под коверы.

Газовые вводы проектируются в каждый жилой дом.

Диаметры газопроводов уточняются и определяются на последующих стадиях проектирования.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды и горячее водоснабжение приняты по нормативным данным, на отопление - по расчету.

Часовые расходы определены по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по СП 42-101-2003.

Антикоррозийная защита.

Проектом предусматривается активная и пассивная защита газопроводов в соответствии с требованиями "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления  (ПБ 12-529-03) и ГОСТ 9.602-89. Защита от электрохимической коррозии подземных стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах, футлярах, проложенных открытым способом, предусматри​вается защитными изоляционными покрытиями весьма усиленного типа.

Для защиты от воздействия атмосферных осадков, надземные газопроводы должны быть окрашены двумя слоями краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.

         Электроснабжение 

Для электроснабжения проектируемой территории предполагается установка одной трансформаторной подстанции (ТП). Электроснабжение поселка предполагается выполнить воздушными линиями изолированными проводами типа СИП-2 сечением 3х70+1х95мм2, ответвления к потребителям - проводами СИП-4 сечением 4х16мм2. 

Прогнозируемая расчетная нагрузка на шинах 0,4кВ:ТП – 160кВт 


Годовое потребление электроэнергии составляет 237 тыс кВт*час/год

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного 
наследия. В связи с этим отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

10. Обоснование очередности планируемого развития территории
В связи с тем, что планируемая территория не требует специальных мероприятий для ее застройки, развитие предполагается в один этап  

    Шеладонова


